

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA**

 **OPĆINA POPOVAC**

KLASA: 361-02/15-01/01

URBROJ:2100/08-03/15-08

U Popovcu, 26. svibnja 2015. godine

**GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA KOJI SU
PREUZELI DOKUMENTACIJU ZA
NADMETANJE**PREDMET JAVNE NABAVE: Izgradnja Društvenog doma u Kneževu

- pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave vezano uz upit gospodarskog subjekta

Poštovani,

Općina Popovac objavila je poziv na nadmetanjem broj: **2015/S 002-0020048** od 15.05.2015.g. i **2015/S 014-0020166** od 18.05.2015.g.- obavijest o ispravaku.

Općina Popovac zaprimila je jedan zahtjeva za pojašnjenjem Dokumentacije za nadmetanje u predmetnom postupku nabave od gospodarskog subjekta koji je preuzeo dokumentaciju za nadmetanje za što se daje slijedeće objašnjenje na postavljeni upit:

Upit gospodarskog subjekta

Gospodarski subjekt je 26.05.2015. elektriničkim putem postavio zahtjeve za pojašnjenjem predmetne dokumentacije za nadmetanje:

**1.** Molimo Vas da nam pošaljete sheme stolatije

**2.** U slijedećoj stavci nije upisana količina:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ELEKTRO |  |  |
| **II.** | **INSTALACIJA SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE (LPS)** |  |  |
|  |  |  |  |
| 6. | Isporučiti i izvesti instalaciju za izjednačenje potencijala u WC-u i prostoriji sa kombi bojlerom. Sve metalne mase voditi vodičem H07V-K 6mm2 (vodovod, grijanje, ventilacija, metalne mase, itd.) spojiti na sabirnicu dopunsko izjednačenje potencijala SIP u kupatilu te prostoriji sa kombi bojlerom, a istu povezati vodičem H07V-K 16mm2 na sabirnicu za  izjednačenje potencijala SIP ispod KPMO-a. | kpl |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

**3.** Molimo Vas skice rezervoara oborinske odvodnje (sabirne jame)? Pretpostavljamo da se isti objekt javlja u VIK, INSTALACIJE KANALIZACIJE, 3. GRAĐEVINSKI  RADOVI:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 10. | Izvedba sabirne jame  volumena 30 m3 m u nepropusnom betonu C 25/30 debljine stijenki 15-20 cm. Poklopac ljevano željezni - tipski. Uključen iskop oplata, penjalice i zatrpavanje. Obračun prema kompletno izvedenom  oknu. | kom |  | 1,00 |

i

niskogr, 4.OBORINSKA ODVODNJA:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 5. | Izrada rezervoara oborinske odvodnje V=30 m3,  prema projektiranom rješenju. Stavka podrazumjeva nabavu i ugradnju materijala kako je specificirano u projektnoj dokumentaciji sa svim prodorima i poklopcima.Obračun po kompletno nabavljenom i ugrađenom rezervoaru. | kpl |  | 1,00 |

**4.** Molimo Vas mjere ili skice komore za vodomjer? VIK, INSTALACIJE KANALIZACIJE, 3. GRAĐEVINSKI  RADOVI:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 9. | Nabava i doprema na gradilište materijala i izvedba armiranobetonske komore za vodomjer u vodonepropusnom betonu MB-30 sa atestom za vodonepropusnost i odgovarajućoj oplati. Ulaz u komoru izvesti veličine 60/60 cm s pripadajućim tipskim lijevano željeznim poklopcem  i penjalicama na razmaku 30 cm. S unutarnje strane zidove i dno obraditi vodonepropusnom žbukom.Prodore cijevi kroz stijenke izvršiti bušenjem uređejima s krunom i ugradnjom provodnica Aplex mono proizvođača ACO ili jednakovrijedan proizvod. | kom |  |           1  |

2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dimnjak** |  |  |
|  | Dobava i ugradnja dimnjaka cca 7,0 m, u cijenu predvidjeti sve komplet sa fazonskim komadima za priključenje dimnjače, fazonske komade za čišćenje, šamotne cijevi, oblogu, termoizolaciju, obzid iznad krova cca. 1,0 metara opekom, betoniranje konzola za obzid, betonsku kapu, ventiliranu cijev iznad dim. kape te skela. |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |

Potrebno nam je znati koji je promjer dimnjaka (fi) koji Vam je potreban i za što bi se koristio (vrsta goriva) te da li je potrebna ventilacijska cijev? Molimo Vas malo detaljniji opis kako bi Vam ponudili ispravnu vrstu dimnjaka.

3.

Dobavljači panela nas traže detalj krovne konstrukcije. Molimo Vas da nam pošaljete tlocrt krovišta iz kojega je vidljiva krovna konstrukcija.

4.

Koja je vrsta furnira na unutarnjim drvenim vratima?

S obzirom da se traženo nalazi u projektnoj dokumentaciji za izgradnju Društvenog doma u Kneževu, zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u projektnu dokumentaciju radnim danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine Popovac, V. Nazora 32, Popovac, a kako je navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje.

Ovlašteni predstavnici naručitelja